INSPECTION JOURNALIÈRE

Département: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Inspection faite par : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ÉLÉMENTS À VÉRIFIER** | **CONFORME** | **NON CONFORME** | COMMENTAIRES |
| **AMÉNAGEMENT DES LIEUX** | | | |
| **Voies d’accès et de passages (RSST : Art. 6)** | | | |
| En bon état et dégagées |  |  |  |
| Non glissantes |  |  |  |
| À l’abri des chutes d’objets |  |  |  |
| Bien éclairées |  |  |  |
| **Nettoyage et disposition (RSST : Art. 17 et 18)** | | | |
| Balayage réduisant le soulèvement de la poussière |  |  |  |
| Résidus déposés dans un contenant approprié |  |  |  |
| Contenants disposés près des lieux de travail et accessibles |  |  |  |
| **Empilage du matériel (RSST : Art. 288 à 290)** | | | |
| Ne gêne pas la circulation ou d’une porte d’accès |  |  |  |
| Ne gêne pas l’accès au matériel de lutte contre les incendies |  |  |  |
| Empilé contre des parois assez résistantes |  |  |  |
| Empilé à une hauteur qui ne compromet pas la stabilité |  |  |  |
| Aucun matériel à moins d’un mètre des panneaux électriques |  |  |  |
| **ÉLÉMENTS À VÉRIFIER** | **CONFORME** | **NON CONFORME** | COMMENTAIRES |
| **TRANSPORT & MANUTENTION** | | | |
| **Inspection des équipements, mobilisation et démobilisation des équipements** | | | |
| Rencontre pré-chantier avec le contremaître |  |  |  |
| Planches de signalisation en main |  |  |  |
| Inspection de l’amarrage des équipements |  |  |  |
| Attache de camionnette |  |  |  |
| Attache de remorque |  |  |  |
| Feux arrière |  |  |  |
| Gyrophare |  |  |  |
| Flèche clignotante |  |  |  |
| Le matériel de signalisation pour cette planche est disponible |  |  |  |
| Inspection du matériel de signalisation avant départ |  |  |  |
| Ne pas soulever des objets plus lourds que 50 livres seul |  |  |  |
| Port des EPI obligatoire |  |  |  |
| Travailler dans le sens de la circulation |  |  |  |
| Demeurer dans la zone sécurisée lors de la pose. |  |  |  |
| Validation de l’installation de la signalisation par le contremaître |  |  |  |
| Demeurer dans la zone sécurisée lors du ramassage |  |  |  |
| Remettre en place la signalisation à l’entrepôt à la fin des travaux |  |  |  |